Задания для групп отделения «Дизайн костюма»

Конструирование швейных изделий

ДК 191-Особенности построения чертежа брюк с завышенной талией

Методические указания к выполнению работы:

Чертеж выполняется на базе основы классических брюк, построенных ранее,. Чертеж выполняется на формате А4. В рабочей тетради, предоставляется на проверку, далее выполняется контрольный чертеж для сдачи, на отдельном листе со штампом формате А4,построение выполняем на типовую фигуру 44 р-р.

**Средства исполнения дизайн проектов.**

Обработка шаговых срезов.

Обработка пояса брюк.

Методические указания к выполнению работы:

На ранее раскроенных деталях кроя брюк, выполняем смётывание, с последующим стачиванием шаговых срезов брюк,. Ширина шва 1,5 см, после стачивания на швейной машине,.. нитки смётывания удаляются, шов подвергается влажно –тепловой обработке ,. Шов заутюживается в сторону задней половинки брюк, затем обметывается на краеобметочной машине (оверлоке).

Ранее заготовленный пояс, продублированный и заутюженный пополам, изнанкой внутрь, приметать к верхнему срезу брюк, швом шириной 1.2 см ,концы пояса должны выступать по 1 см с двух сторон, затем пояс притачивается швом 1.2 см, нитки приметывания удаляем. Шов притачивания пояса заутюживаем в сторону пояса. затем обтачиваем края пояса на 1 см, выворачиваем на лицо, выправляем уголки. Образуя прямой угол, по лицу по поясу заметываем шов притачивания и прокладываем строчку на 0.1 см, или в шов притачивания пояса. Нитки выметывания удаляет, пояс приутюживаем.

Белых Юлия Евгеньевна

Задания для групп отделения «Дизайн костюма»

**Конструирование швейных изделий**

ДК181, ДК182

Проектирование ИМК одежды цельнокроенными рукавами

Для выполнения задания необходимо построить основу лифа свободного кроя 44 р-ра, на типовую фигуру.

**Средства исполнения дизайн проекта.**

Начальная обработка изделия, стачивание вытачек, срезов.

Проведение первой примерки.

Предварительно сметываем ручными стежками вытачки, рельефы ,боковые и плечевые срезы, швом шириной 1.2 см

Затем стачиваем швы на стачивающей машине, ширина шва 1.2 см.

Нитки сметывания удаляем. Вытачки заутюживаем вниз.рельефы заутюживаем к центру, боковые и плечевые швы разутюживаем.

Проводим первую примерку.

Изделие примеряем с вметанным рукавом и воротником, на первой примерке уточняем длину изделия, длину рукава, уточняем форму воротника,лацкана. Положение вытачек,рельефов.

Белых Юлия Евгеньевна

Задания для групп отделения «Дизайн костюма»

**Конструирование швейных изделий**

ДК171

Построение воротника

Измеряем длину горловины жакета, пальто. Выполняем построение воротника пиджачного типа, с лацканами, воротник шаль.

**Средства исполнения дизайн проекта.**

Конструктивная разработка моделей различных силуэтов и форм.

Конструктивная разработка моделей различных силуэтов и форм, выполняется на выполненном чертеже основы , на миллиметровке в масштабе 1:1, трапеция, зауженный, о-образный силуэт.

**Декоративная отделка.**

Выполнение мережки.

Просмотр схем выполнения различных видов мережек. Выполнение любого вида на образце 10\*10 см