Задания для групп отделения «Дизайн костюма»

Конструирование швейных изделий

ДК 191-Особенности построения чертежа брюк с завышенной талией

Методические указания к выполнению работы:

Чертеж выполняется на базе основы классических брюк, построенных ранее,. Чертеж выполняется на формате А4. В рабочей тетради, предоставляется на проверку, далее выполняется контрольный чертеж для сдачи, на отдельном листе со штампом формате А4,построение выполняем на типовую фигуру 44 р-р.

Средства исполнения дизайн проектов.

Обработка шаговых срезов.

Обработка пояса брюк.

Методические указания к выполнению работы:

На ранее раскроенных деталях кроя брюк, выполняем смётывание, с последующим стачиванием шаговых срезов брюк,. Ширина шва 1,5 см, после стачивания на швейной машине,.. нитки смётывания удаляются, шов подвергается влажно –тепловой обработке ,. Шов заутюживается в сторону задней половинки брюк, затем обметывается на краеобметочной машине (оверлоке).

Ранее заготовленный пояс, продублированный и заутюженный пополам, изнанкой внутрь, приметать к верхнему срезу брюк, швом шириной 1.2 см ,концы пояса должны выступать по 1 см с двух сторон, затем пояс притачивается швом 1.2 см, нитки приметывания удаляем. Шов притачивания пояса заутюживаем в сторону пояса. затем обтачиваем края пояса на 1 см, выворачиваем на лицо, выправляем уголки. Образуя прямой угол, по лицу по поясу заметываем шов притачивания и прокладываем строчку на 0.1 см, или в шов притачивания пояса. Нитки выметывания удаляет, пояс приутюживаем.